**4. Conectar o Display TFT9341 no Raspberry Pi**

Aqui está o esquema de ligação:

| **TFT9341** | **Raspberry Pi (SPI)** |
| --- | --- |
| VCC | 3.3V |
| GND | GND |
| CS | GPIO8 (CE0) |
| RESET | GPIO27 |
| DC | GPIO22 |
| MOSI | GPIO10 (MOSI) |
| SCK | GPIO11 (SCLK) |
| MISO | GPIO9 (MISO) |
| LED | 3.3V |
| KEY1 | GPIO18 |
| KEY2 | GPIO23 |
| KEY3 | GPIO24 |
| TOUCH\_IRQ | GPIO17 |
|  |  |